|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Кол-во | Характеристики |
| 1 | Вентилятор | 1 | **Общие параметры**  Тип - вентилятор  Вид - напольный  Цвет - белый, розовый  **Основные характеристики**  Мощность (Вт) - не менее 45 Вт  Количество скоростей - не менее 3  Регулировка наклона - есть  Угол наклона - не менее 45°  Регулировка поворота - есть  Угол поворота - не менее 90°  **Управление и индикация**  Управление механическое - есть  Регулировка скорости ступенчатая - есть  Регулировка высоты - есть  **Габариты и вес**  Вес - не более 2.9 кг |
| 2 | Кондиционер | 2 | Режимы работы охлаждение/обогрев - есть  Производительность охлаждения - не менее 3.5 КВТ  Производительность обогрева - не менее3.1 КВТ  Потребляемая мощность (охлаждение) - не более 1300 ВТ  Потребляемая мощность (обогрев) - не более 1085 ВТ  Регулировка скорости вращения вентилятора - есть  Количество скоростей вращения вентилятора - не менее3  Режим вентиляции - наличие  Производительность вентиляции - не менее 350 М3/ЧАС  Класс энергопотребления A(охлаждение) - есть  Класс энергопотребления A (обогрев) - есть  Максимальный уровень шума - не более 52 ДБ  Обслуживаемая площадь - не менее 30 М2  Режим сна - есть  ЖК-дисплей - есть  Таймер - есть  Автоматическая система испарения конденсата - есть  Пульт ДУ - есть  Класс энергоэффективности А - есть  Вес - не более 32 КГ  Размеры не более 470X780X400ММ |
| 3 | Светильник | 13 | Тип лампы - накаливания (лампа входит в комплект поставки)  Цоколь: Е27  Мощность лампы - не менее 40 Вт  Номинальное напряжение - 220В  Цвет - черный |
| 4 | Холодильник | 2 | **Общие параметры**  Тип конструкции - компактный  Основной цвет - белый  **Основные характеристики**  Энергопотребление (кВтч/год) - не более 107 кВтч/год  Размораживание холодильной камеры ручное - есть  Размораживание морозильной камеры ручное - есть  Уровень шума (дБ) - не более 43 дБ  Хладагент R600a (изобутан)  **Объем**  Общий полезный объем (л) - не менее 42 л  Полезный объем холодильной камеры (л) - не менее 36 л  Полезный объем морозильной камеры (л) не менее 6 л  **Конструкция**  Количество камер не мнее 1  Материал полок - металл  Перевешиваемые двери - есть  Класс энергопотребления A+ - есть  Климатические классы N, ST - есть  **Габариты и вес**  Ширина (см) - не более44 см  Высота (см) - более55 см  Глубина (см) - не более 50 см  Вес - не более14 кг |
| 5 | Чайник | 4 | **Общие параметры**  Тип - электрочайник  Основной цвет – белый/фисташковый  **Основные характеристики**  Объем (л) - не менее 1.7 л  Мощность (Вт) - не менее 2200 Вт  Материал корпуса - пластик  Тип нагревательного элемента скрытый нагревательный элемент - наличие  Покрытие нагревательного элемента нержавеющая сталь - наличие  Фильтр в носике - есть  Материал фильтра нейлон - есть  **Комфорт**  Шкала уровня воды - есть  Индикатор работы - есть  Длина сетевого шнура (м) - не менее 0.7 м  Автоотключение при закипании - есть  **Габариты и вес**  Ширина (см) - 160 мм  Высота (см) - 240 мм  Глубина (см) - 230 мм  Вес (кг) - не более 0.8 кг |